## 人工分播设备颜色提示区分

### 1.1需求背景

人工分播设备各种操作时格口颜色区分不明显，不能有效提示操作员下一步操作

### 1.2功能路径

页面路径：PDA/出库/人工分播

### 1.3设计规范

现状：

一、进入人工分播界面，格口都为灰色  
二、扫描第一件，对应格口为蓝色  
三、扫描第二件  
1、如果格口与上一件格口相同且未匹配齐，格口为橙色，其它格口为灰色；匹配齐，格口为绿色边框为蓝色，其它格为灰色  
2、如果格口与上一件格口不相同，为蓝色  
四、已匹配齐的格口都显示绿色  
五、少货格口，未结束分播时，为灰色，结束分播为红色，未有提示异常格口

修改后：

开始分播未扫描商品：所有格口灰色

开始分播：当前扫描商品需要放置的格口蓝色；已经配齐的格口绿色；未配齐且不需要放置商品的格口灰色（每次扫描商品同时更新格口颜色）

当前波次分播完成：已配齐格口绿色，未配齐格口红色

全绿当前分播任务自动完成

1.4页面原型

无